系统配置检查，进入安装向导，点击“下一步”；系统配置检查，状态是否都是成功，都是成功点击“下一步”，否则需要安装相应配置； 有时“性能监视器计数器要求”的状态是失败，需要做如下修改：

在“开始”-“运行”中输入 regedit，开启注册表编辑器

找到“HKEY_LOCAL_MACHINE”--“SOFTWARE-Microsoft\Windows NT”--“CurrentVersion”--“Perflib”，在“Perflib”下有004和009两个子目录

打开004 目录中的内容，可以看到如下图：

我们分别双击 “Counter” 项 和 “Help” 项，查看其中的最后的数字。

Counter内容：6684

Helper内容：6685

操作注册表编辑器的左边的目录树，定位到Perflib目录下，并注意检查右边窗口的 “Laster Counter”项和“Laster Help”项的值，并把Laster Counter的值改成刚才记录下的Counter值6684，把Laster Help 的值改成刚才记下的 Help的值6685。要注意的是，修改数字的时候，输入的时候必须选则基数是 “十进制”，否则数字将不匹配

修改后再次安装就可以了

注册信息，输入姓名和公司，也可使用默认信息，点击“下一步”；

sa右击属性，

清空密码，强制实施密码策略前面的勾去掉，

外围应用配置步骤：

这些都要配置好了！